**Příloha č. 1 – Technická specifikace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Množ.** | **P/N** | **Název** |
| 3 | **C9200L-48T-4G-E** | **Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 1G, Network Essentials** |
| 3 | C9200L-DNA-E-48-3Y | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license |
| 3 | PWR-C5-125WAC= | 125W AC Config 5 Power Supply |
| 3 | CON-SNT-C920L48G | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 48-port , 4 x 1G, Net - zadavatel požaduje tříletou záruku |
| 2 | C9200-STACK-KIT= | Cisco Catalyst 9200 Stack Modul |
| 2 | STACK-T4-3M= | 3M Type 4 Stacking Cable |
| 15 | člověkohodin | Výměna a konfigurace |
|  |  |  |
| 2 | **C9300-48T-E** | **Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials** |
| 2 | PWR-C1-350WAC-P= | 350W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply Spare |
| 2 | C9300-NM-8X= | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, spare |
| 2 | STACK-T1-3M= | 3M Type 1 Stacking Cable |
| 2 | C9300-DNA-E-48-3Y | C9300 DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License |
| 2 | CON-SNT-C930048E | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300 48-port data only, Network - zadavatel požaduje tříletou záruku |
| 15 | člověkohodin | Výměna a konfigurace |