typ svítidla A

Obsah obrázku kruh

Popis byl vytvořen automatickytyp svítidla B

Obsah obrázku bílá tabule

Popis byl vytvořen automatickytyp svítidla N1

**Typ osvětlovacích těles:**

**Typ A** svítidlo LED zavěšené, stmívatelné systémem DALI, 1x43W, měděný hliníkový korpus, prizmatický reflektor PMMA, IP20, 5000lm, 4000K, CRI 90-100, přídavný reflektor 68°, symetrická distribuce světla, rozměry Ø315 x 395 mm, např. Z812cDDD143, včetně stropního závěsu ZSL-K10 (délka bude upravena dle požadavků investore při montáži)

**Typ B** svítidlo LED přisazené kruhové ∅375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, bílý ocelový korpus, opálový kryt, IP40, 2900lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry ∅375 x 108 mm, např. BRS4KO375V2/ND

**Typ N1** svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 395lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm, např. typ OZN/ETE/3W/C/1/SA

Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru a jejich rozmístění musí být odsouhlaseny generálním projektantem nebo investorem (vzorování).