**Příloha č. 4 zadávací dokumentace**

Technická specifikace části D) veřejné zakázky – víceúčelový otvírač

1. **Předmětem technické specifikace** je pořízení **šesti kusů** víceúčelových otvíračů.
2. **Pořízení uvedené techniky** je v souladu s vytvořením podmínek pro plnění základních úkolů stanovených požárním jednotkám v § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a prováděcími předpisy. Potřeba zabezpečení akceschopnosti požární techniky je pro konkrétní typy stanic HZS kraje stanovena přílohou č. 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
3. **Parametry:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované parametry** | **Výkon** |
| Maximální pracovní tlak | minimálně 72 MPa |
| Maximální rozpínací síla | minimálně 33 kN |
| Hmotnost | maximálně 8 kg |
| Střih tyčové oceli | minimálně 18 mm |
| Rozpínací síla | minimálně 26 kN |

1. **Další technické podmínky**

* Víceúčelový otvírač lze použít pro střihání oceli, zvedání břemen, roztahování konstrukcí, otevírání dveří (hydraulickým roztahovačem, beranidlem), zatloukání (například klínu).
* Součástí dodávky výrobků bude návod výrobce.
* Záruční doba 2 roky.
* Záruční a pozáruční servis v České republice