**Příloha č. 12 zadávací dokumentace**

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY PRO ČÁST C) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – HYDRAULICKÉ VYPROŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ – AKUMULÁTOROVÉ MINI NÚŽKY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Předmětem technických podmínek je pořízení **šesti kusů akumulátorových mini nůžek**. 2. Pořízení uvedené techniky je v souladu s vytvořením podmínek pro plnění základních úkolů stanovených požárním jednotkám v § 70 zákona  č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a prováděcími předpisy. Potřeba zabezpečení akceschopnosti požární techniky je pro konkrétní typy stanic HZS kraje stanovena přílohou č. 5 vyhlášky 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. 3. Agregáty splňují normu ČSN EN 13204:2016 | | | |
| **Název parametru** | **Požadovaný parametr** | **Parametr splněn**  **ANO/NE** | **Nabízený**  **parametr** |
| Rozevření čelistí | minimálně 52 mm |  |  |
| Maximální síla | minimálně 180 kN |  |  |
| Hmotnost | maximálně 5,0 kg |  |  |
| Střih tyčové oceli | minimálně 22 mm |  |  |
| Typ čelistí | zahnuté |  |  |
| Příslušenství každých nůžek   * 2 kusy akumulátorů a * 1 kus nabíječky 230 V |  |  |  |
| Součástí dodávky je návod výrobce |  |  |  |
| Záruční doba 2 roky |  |  |  |
| Záruční a pozáruční servis v České republice |  |  |  |

**Dodavatel vyplní pole tabulky, v prvním sloupci ANO/NE, ve druhém sloupci doplní nabízený parametr, a to minimálně u žlutě označených řádků tabulky!**