**Popis předmětu plnění veřejné zakázky**

**„Rozšíření infrastruktury MMB, Křenová 6“**

**Jedná se o nákup těchto položek**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Množ. |  | Název | | 2 | C9200L-48T-4X-E | Catalyst 9200L 48-port data only,4 x 10G,Network Essentials | | 2 | CON-SNT-C920L4XE | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 48-port data, 4 x 10G ,Ne - 3 roky | | 2 | C9200L-DNA-E-48 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license | | 2 | C9200L-DNA-E-48-3Y | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license | | 2 | C9200L-NW-E-48 | C9200L Network Essentials, 48-port license | | 2 | CAB-TA-NA | North America AC Type A Power Cable | | 2 | PWR-C5-BLANK | Config 5 Power Supply Blank | | 4 | C9200-STACK-BLANK | Catalyst 9200 Blank Stack Module | | 2 | C9K-ACC-RBFT | RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 | | 2 | C9K-ACC-SCR-4 | 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 | | 2 | CAB-GUIDE-1RU | 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 | | 2 | NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |  |  |  | | 1 | C9200L-48P-4X-E | Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials | | 1 | CON-SNT-C9200L4X | SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Ne - 3 roky | | 1 | C9200L-DNA-E-48 | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license | | 1 | C9200L-DNA-E-48-3Y | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license | | 1 | C9200L-NW-E-48 | C9200L Network Essentials, 48-port license | | 1 | CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | | 1 | PWR-C5-BLANK | Config 5 Power Supply Blank | | 2 | C9200-STACK-BLANK | Catalyst 9200 Blank Stack Module | | 1 | C9K-ACC-RBFT | RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and 9300 | | 1 | C9K-ACC-SCR-4 | 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLATION, QTY 4 | | 1 | CAB-GUIDE-1RU | 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 | | 1 | NETWORK-PNP-LIC | Network Plug-n-Play Connect for zero-touch device deployment | |  |  |  | | 3 | C9200L-STACK-KIT= | Cisco Catalyst 9200L Stack Module | | 6 | C9200-STACK | Catalyst 9200 Stack Module | | 3 | STACK-T4-50CM | 50CM Type 4 Stacking Cable | |  |  |  | | 2 | 10GBASE-BX SFP+ | 10GBASE-BX SFP+, Tx1270nm/Rx1330nm-10km (9dB) - OEM | | 2 | 10GBASE-BX SFP+ | 10GBASE-BX SFP+, Tx1330nm/Rx1270nm-10km (9dB) - OEM | |  |  |  | | 20 |  | Instalace a konfigurace, nasazení do provozu | |  |

**Požadavky zadavatele:**

a) Výrobky nabízené dodavatelem musí splňovat podmínky pro uvedení na trh podle českých, obecně závazných právních předpisů (distribuce pro ČR).

b) Zadavatel požaduje, aby veškerá zařízení nabídnutá dodavatelem v rámci této veřejné zakázky byla nová, originální a nepoužitá, v originálním obalu.

c) Předmět plnění musí být dodán do 30 kalendářních dnů po obdržení objednávky. V případě, že vybraný dodavatel zařízení nedodá v termínu, tak zadavatel vybraného dodavatele vyloučí ze zadávacího řízení a osloví dalšího v pořadí.

Cena bez a včetně DPH je konečná a obsahuje v sobě všechny poplatky včetně doručení na OMI MMB Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

Platba bude provedena bezhotovostně na základě vystavené faktury (daňového dokladu) po dodání zboží. **Splatnost faktury 30 dnů** po doručení zadavateli.

**Údaje pro vystavení daňového dokladu (faktury):**

Odběratel: statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Příjemce: statutární město Brno, Odbor městské informatiky, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Adresa dodání: Odbor městské informatiky, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno