**Výstavba objektů Kociánka**

Změny v projektové dokumentaci oproti původnímu podání na dotčené orgány:

* nově řešena křižovatka Kociánka x Kociánka- odstranění zeleného ostrůvku uprostřed
* rozšíření komunikace od křižovatky po bránu do areálu domova pro seniory z jednosměrné na obousměrnou. Kolem objektu SO02 a 04 jednosměrná zůstává
* posunutí oblouku „točny“ dál od brány do areálu
* přidání šikmých parkovacích stání před objekt SO02 a 04
* nově řešen chodník od křižovatky až po bránu domova pro seniory
* nově řešeno odvodnění ulice Kociánka vpusťmi – prodloužená hlavní stoka dešťové kanalizace (správa BKOM), zvětšená retenční nádrž
* nově řešená výměna stožárů nebo svítidel/ doplnění stožárů na ulici Kociánka, nový návrh osvětlení křižovatky Kociánka x Kociánka
* větší rozsah přeložek stávajících SLP kabelů. Překládání stejných správců jako při původním řešení, přeložky ale řešeny ve větším rozsahu
* upraven rozsah kácení, bez nutnosti úprav nové výsadby
* nově dotčené pozemky: 21/1 k.ú. Sadová; 4209/2; 4211/5; 4211/6; 4211/7; 4211/1 k.ú. Královo Pole
* Rozšíření rozsahu vynětí ze ZPF o pozemky 21/1 k.ú. Sadová; 4211/5 a 4211/1 k.ú. Královo Pole
* nově vybudovaný sjezd na p.č. 7/3 – napojení stávající účelové komunikace přes nový chodník